
NET nwe_clk LOC =  PIN37;
NET sdclk0  LOC =  PIN38;
NET sdclk1  LOC =  PIN39;
NET sdclk2  LOC =  PIN40;
NET nand_d1 LOC=P1;
NET ncs5 LOC=P2;
NET ncs4 LOC=P3;
NET ncs3 LOC=P5;
NET ncs2 LOC=P6;
NET nand_d3 LOC=P7;
NET pld_pin8 LOC=P8;
NET pld_pin10 LOC=P10;
NET pld_pin11 LOC=P11;
NET pld_pin12 LOC=P12;
NET pld_pin13 LOC=P13;
NET pld_pin14 LOC=P14;
NET pld_pin15 LOC=P15;
NET ext_dbuf_nen LOC=P18;
NET ext_abuf_nen LOC=P19;
NET sparelatch_le LOC=P20;
NET nand_nre LOC=P21;
NET nand_nwe LOC=P22;
NET latch_nre LOC=P23;
NET nandlatch_le LOC=P25;
NET nand_d0 LOC=P26;
NET ncs1 LOC=P27;
NET nandbuf_nen LOC=P28;
NET nreset LOC=P30;
NET a22 LOC=P31;
NET nand_d2 LOC=P32;
NET a23 LOC=P33;
NET nwe LOC=P34;
NET noe LOC=P35;
NET pcmcia_nce2 LOC=P42;
NET pcmcia_nce1 LOC=P43;
NET rd_nwr LOC=P44;
